Главная
/
Блог
/
Что важно проверить после установки пластиковых окон
Пластиковые окна

# Что важно проверить после установки пластиковых окон

### Поможем выбрать окна для вашей квартиры

Подбёрем профиль, стеклопакет и фурнитуру под ваши условия и бюджет

- ‍Бесплатная консультация

- Ответим на все ваши вопросы

- Честные цены и гарантия

Получить консультацию

После установки пластикового окна важно не просто принять работу “на глаз”, а спокойно проверить основные моменты. Это не значит, что нужно разбираться в монтаже как специалист. Достаточно пройтись по простым пунктам: как открывается окно, нет ли перекосов, щелей, повреждений и всё ли сделано по договорённости.

## Как открывается и закрывается окно

Первое, что стоит проверить, — работу створок. Окно должно открываться и закрываться без сильного усилия, скрежета и заеданий. Ручка должна ходить плавно, без ощущения, что её нужно “дожимать”.

Если створка поворотно-откидная, проверьте оба режима: обычное открывание и откидывание на проветривание. Створка не должна цеплять раму, провисать или самопроизвольно закрываться.

## Плотность прижима

После монтажа важно проверить, как створка прилегает к раме. Если прижим слабый, позже может появиться продувание.

Полностью оценить окно в тёплую погоду бывает сложно, но уже при приёмке можно заметить явные проблемы: створка закрывается неплотно, уплотнитель пережат или, наоборот, не касается рамы в отдельных местах.

## Внешний вид и повреждения

Осмотрите профиль, стеклопакет, ручки, подоконник и откосы, если они входили в работу. Не должно быть трещин, сильных царапин, сколов, повреждённой фурнитуры или грязных следов, которые нельзя убрать обычной уборкой.

Также стоит проверить, снята ли защитная плёнка там, где её нужно убрать сразу. Если оставить плёнку надолго под солнцем, потом она может сниматься хуже.

## Подоконник, отлив и примыкания

Подоконник должен стоять ровно и не болтаться. Наружный отлив должен быть закреплён нормально, без явного люфта и неправильного уклона. Если отлив поставить плохо, во время дождя может быть лишний шум или вода будет уходить не туда.

Посмотрите на места примыкания окна к стенам. Не должно быть явных щелей, пустот и участков, где монтажный шов оставлен открытым без дальнейшей защиты.

## Чистота и комплектация

После установки стоит сверить, всё ли сделано по заказу: количество створок, тип открывания, москитные сетки, ручки, подоконник, отлив, откосы, выбранная комплектация.

На объектах в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и других населённых пунктах Приднестровья условия монтажа бывают разными: старые откосы, неровные проёмы, сложный доступ. Поэтому лучше сразу уточнять у мастера, что было сделано и есть ли моменты, за которыми нужно понаблюдать после установки.

## Когда задавать вопросы

Если что-то кажется непонятным, лучше спросить сразу: почему створка так работает, нужно ли регулировать окно позже, как ухаживать за уплотнителем, когда можно снимать плёнку и как пользоваться режимами открывания.

В Окна ПМР после установки проверяют работу створок, фурнитуры и основных элементов, чтобы клиент понимал, что именно было сделано и как пользоваться новым окном.

## Итог

После установки пластиковых окон стоит проверить открывание, прижим, внешний вид, подоконник, отлив, примыкания и комплектацию. Это помогает сразу заметить явные недочёты и спокойно принять работу.

Хорошее окно — это не только профиль и стеклопакет, но и аккуратная установка, понятная проверка и нормальная работа всех элементов после монтажа.

Похожие статьи

## Полезные материалы про окна, двери и остекление

Пластиковые окна

### Почему запотевают окна: нормальные причины и ошибки, которые нужно исправлять

Запотевание пластиковых окон — частая ситуация, особенно осенью и зимой. Не всегда это означает, что окно плохое или установлено неправильно. Иногда причина в обычной влажности в квартире и слабом проветривании. Но бывают случаи, когда запотевание показывает ошибку в выборе окна, монтаже или эксплуатации.

Читать статью
29.06.2025
Пластиковые окна

### Какие пластиковые окна выбрать для квартиры: профиль, стеклопакет и фурнитура простыми словами

Выбирать пластиковые окна только по цене — плохая идея. Окно должно подходить под квартиру, комнату, проём и условия вокруг дома. Для тихой комнаты во дворе подойдёт одна комплектация, для спальни возле дороги или холодной стороны — другая.

Читать статью
18.05.2026
Пластиковые окна

### Почему пластиковые окна могут продувать после установки и как этого избежать

Пластиковое окно не должно продувать при нормальной установке и правильной комплектации. Если после монтажа появляется сквозняк, холод возле рамы или ощущение, что “тянет” из угла, причина обычно не в одном факторе. На это могут влиять замер, монтаж, состояние проёма, фурнитура, уплотнитель и даже режим прижима створки.

13.08.2025
Читать статью

### Нужна консультация специалиста?

Оставьте контакты — согласуем выезд специалиста для точного замера и индивидуального расчёта.

### Узнайте стоимость установки ваших окон

Сориентируем по цене, подскажем по вариантам и при необходимости запишем на замер.

Согласен(а) на обработку персональных данных и условия Политики конфиденциальности
Упс! Что-то пошло не так при отправке формы.