Главная
/
Блог
/
Почему пластиковые окна могут продувать после установки и как этого избежать
Пластиковые окна

# Почему пластиковые окна могут продувать после установки и как этого избежать

### Поможем выбрать окна для вашей квартиры

Подбёрем профиль, стеклопакет и фурнитуру под ваши условия и бюджет

- ‍Бесплатная консультация

- Ответим на все ваши вопросы

- Честные цены и гарантия

Получить консультацию

Пластиковое окно не должно продувать при нормальной установке и правильной комплектации. Если после монтажа появляется сквозняк, холод возле рамы или ощущение, что “тянет” из угла, причина обычно не в одном факторе. На это могут влиять замер, монтаж, состояние проёма, фурнитура, уплотнитель и даже режим прижима створки.

> Разберём основные причины простыми словами.

## Неправильный замер

Хороший монтаж начинается не в день установки, а ещё на замере. Важно не просто снять ширину и высоту окна, а посмотреть состояние проёма, стены, старые откосы, примыкания и возможные неровности.

Если окно изготовлено без учёта реального проёма, монтажникам приходится “выкручиваться” на месте. Из-за этого могут появиться большие зазоры, слабые участки и места, через которые позже будет проходить холодный воздух.

## Ошибки при монтаже

Даже качественное окно можно испортить неправильной установкой. Проблемы могут появиться, если рама выставлена неровно, монтажный шов заполнен плохо, нет нормальной защиты пены или неправильно сделаны примыкания.

Монтажная пена сама по себе не должна оставаться открытой. Если её не защитить от влаги и солнца, со временем она разрушается, и вокруг окна могут появиться продувания.

## Проблемы с фурнитурой и прижимом

Иногда окно продувает не по монтажному шву, а по створке. Причина может быть в слабом прижиме, неправильной регулировке или фурнитуре, которая не справляется с нагрузкой.

Особенно это заметно на больших створках, балконных дверях и часто открываемых окнах. Если створка немного провисла или плохо прижимается к раме, воздух может проходить через уплотнитель.

## Уплотнитель

Уплотнитель отвечает за плотное прилегание створки к раме. Со временем он может загрязниться, пересохнуть или потерять эластичность. Иногда проблема появляется не сразу после установки, а через несколько лет эксплуатации.

Чтобы уплотнитель служил дольше, его желательно периодически очищать и не допускать сильного пересыхания. Если он уже потерял форму, его можно заменить.

## Состояние откосов и проёма

В старых домах Приднестровья часто встречаются неровные проёмы, слабые стены, старые откосы и следы прошлых установок. Особенно это актуально для панельных и кирпичных домов в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и других городах.

Если эти моменты не учесть заранее, окно может быть установлено вроде бы нормально, но холод всё равно будет проходить через слабые участки вокруг проёма.

## Как избежать продувания

Главное — не выбирать окно только по цене. Важно, чтобы замер, комплектация и монтаж подходили под конкретный объект.

Перед заказом стоит уточнить:

- как будет выполняться монтаж;
- что входит в стоимость;
- как защищается монтажный шов;
- какая фурнитура ставится;
- будут ли откосы, подоконник и отлив;
- учитывается ли состояние проёма.

В Окна ПМР при замере смотрят не только размер окна, но и особенности объекта: проём, стены, старые примыкания, будущие откосы и условия установки. Это помогает заранее увидеть слабые места и снизить риск продувания после монтажа.

## Итог

Если пластиковое окно продувает, причина может быть в замере, монтаже, фурнитуре, уплотнителе или состоянии проёма. Поэтому хороший результат зависит не только от самого окна, но и от того, как его подобрали и установили.

Лучше заранее сделать нормальный замер, выбрать подходящую комплектацию и не экономить на важных участках монтажа. Тогда окно будет работать спокойнее, а риск сквозняков после установки будет намного ниже.

Похожие статьи

## Полезные материалы про окна, двери и остекление

Пластиковые окна

### Какие пластиковые окна выбрать для квартиры: профиль, стеклопакет и фурнитура простыми словами

Выбирать пластиковые окна только по цене — плохая идея. Окно должно подходить под квартиру, комнату, проём и условия вокруг дома. Для тихой комнаты во дворе подойдёт одна комплектация, для спальни возле дороги или холодной стороны — другая.

Читать статью
18.05.2026
Оконный профиль

### Как выбрать оконный профиль и почему не стоит смотреть только на количество камер

Когда человек выбирает пластиковые окна, он часто первым делом спрашивает: “Сколько камер в профиле?” Вопрос нормальный, но смотреть только на камеры — ошибка. Профиль нужно оценивать в целом: по ширине, армированию, качеству пластика, размеру будущего окна и условиям установки.

16.01.2026
Читать статью
Стеклопакет

### Однокамерный или двухкамерный стеклопакет: что выбрать для квартиры и дома

При выборе пластикового окна важно понимать: стеклопакет — это не всё окно, а только его стеклянная часть. Но именно через стекло уходит заметная часть тепла, и через него же в комнату попадает уличный шум.

05.12.2025
Читать статью

### Нужна консультация специалиста?

Оставьте контакты — согласуем выезд специалиста для точного замера и индивидуального расчёта.

### Узнайте стоимость установки ваших окон

Сориентируем по цене, подскажем по вариантам и при необходимости запишем на замер.

Согласен(а) на обработку персональных данных и условия Политики конфиденциальности
Упс! Что-то пошло не так при отправке формы.