Главная
/
Блог
/
Зачем нужен наружный отлив и почему его нельзя ставить “как попало”
Наружный отлив

# Зачем нужен наружный отлив и почему его нельзя ставить “как попало”

### Поможем выбрать наружный отлив для вашей квартиры

Подбёрем профиль, стеклопакет и фурнитуру под ваши условия и бюджет

- ‍Бесплатная консультация

- Ответим на все ваши вопросы

- Честные цены и гарантия

Получить консультацию

Наружный отлив — это нижняя планка с улицы, которая отводит дождевую воду от окна и стены. На первый взгляд деталь простая, но если поставить её неправильно, могут появиться шум, затекания, грязные потёки и проблемы с монтажным швом.

> Отлив нужен не для красоты. Его главная задача — не дать воде задерживаться под окном и попадать в слабые места вокруг рамы.

## Что делает отлив

Во время дождя вода стекает по стеклу и раме вниз. Отлив принимает эту воду и отводит её наружу, подальше от стены и монтажного шва.

Если отлива нет или он установлен плохо, вода может попадать под окно, в откосы, в шов между рамой и стеной. Со временем это может привести к сырости, разрушению пены, пятнам на фасаде и продуванию.

## Почему важен правильный уклон

Отлив должен стоять с уклоном от окна наружу. Тогда вода спокойно уходит вниз и не задерживается возле рамы.

Если уклон слабый или неправильный, вода может стоять на отливе, затекать назад к окну или шуметь сильнее во время дождя. Особенно это заметно на верхних этажах и в местах, где окно открыто ветру.

## Крепление и примыкания

Отлив должен быть нормально закреплён и аккуратно примыкать к окну и боковым участкам. Если он болтается, дребезжит или стоит с зазорами, это быстро станет заметно.

При сильном ветре плохо закреплённый отлив может шуметь. А если боковые примыкания сделаны неаккуратно, вода будет уходить не туда, куда нужно.

## Материал и размер

Чаще всего используют металлические отливы с покрытием. Важно подобрать правильную ширину, чтобы отлив перекрывал нижнюю часть проёма и выводил воду наружу, а не просто “лежал под окном”.

Слишком узкий отлив может плохо защищать стену. Слишком широкий — сильнее шуметь от дождя и ветра, если его неправильно закрепить.

## Что учитывать в старых домах

В Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и других населённых пунктах Приднестровья часто встречаются старые проёмы, неровные наружные участки, следы прошлых установок и слабые примыкания. В таких случаях отлив нельзя ставить формально, просто “чтобы был”.

Нужно смотреть, как вода будет уходить снаружи, есть ли перекосы, какой нужен вынос и как защитить нижний монтажный узел.

## Как подходят к установке в Окна ПМР

В Окна ПМР отлив рассматривают как часть нормального монтажа окна. При замере и установке учитывают ширину проёма, наружную часть стены, уклон, крепление и примыкания.

Это помогает избежать ситуаций, когда новое окно стоит хорошо, но из-за неправильно установленного отлива появляются шум, затекания или грязные следы под окном.

## Итог

Наружный отлив — важная часть окна, а не второстепенная мелочь. Он защищает нижнюю часть проёма, отводит воду и помогает сохранить монтажный шов в нормальном состоянии.

Ставить отлив “как попало” нельзя. Важно правильно подобрать ширину, сделать уклон, закрепить его и аккуратно оформить примыкания. Тогда вода будет уходить наружу, а окно и стена не будут страдать от лишней влаги.

Похожие статьи

## Полезные материалы про окна, двери и остекление

Откосы

### Откосы после установки окон: какие бывают и зачем их делать нормально

Откосы — это внутренняя часть проёма вокруг окна. После замены старого окна они часто остаются повреждёнными: где-то сбита штукатурка, видна монтажная пена, есть неровности и щели. Поэтому откосы нужны не только для красоты, но и для нормального завершения монтажа.

11.11.2024
Читать статью
Москитные сетки

### Москитные сетки на окна: виды, удобство и что выбрать для квартиры или дома

Москитная сетка — простая, но очень полезная деталь окна. Она защищает комнату от комаров, мух, пыли, пуха и мелкого мусора с улицы. Особенно это важно весной и летом, когда окна часто открыты на проветривание.

30.09.2024
Читать статью
Подоконники

### Подоконник для пластикового окна: как выбрать ширину, материал и внешний вид

Подоконник кажется простой деталью, но на практике он влияет и на внешний вид окна, и на удобство в комнате. Его используют как полку для цветов, место для мелочей, часть рабочей зоны на кухне или просто как аккуратное завершение оконного проёма.

25.01.2025
Читать статью

### Нужна консультация специалиста?

Оставьте контакты — согласуем выезд специалиста для точного замера и индивидуального расчёта.

### Узнайте стоимость установки ваших окон

Сориентируем по цене, подскажем по вариантам и при необходимости запишем на замер.

Согласен(а) на обработку персональных данных и условия Политики конфиденциальности
Упс! Что-то пошло не так при отправке формы.